FAMP_2016_17_Lezione28
martedì 6 dicembre 2016
16:39
B(50, 0.8)
B(50, 0.3)
B(50, 0.5)
Supponiamo che un motore di un aereo in volo possa andare in avaria con probabilità pari a 1-p, in maniera indipendente dagli altri motori. Se un aereo ha bisogno di almeno metà dei propri motori per poter concludere il volo senza problemi, per quali valori di p è più sicuro un aereo a 5 motori rispetto a uno a 3 motori?